	Info från Persson (lasse-kort)

	1. Coil\tach PIP, 56

	2. NC

	3. Mat Lufttempgivare, 25 (måste göra en omkoppling av LMM)

	4. Vref Referensström från MS, 26

	5. TPS trottelsensorns signal tillbaka till MS, 47

	6. NC

	7. NC

	8. Fp Jord till bränslepump, 22

	9. INJ-2 minusstyrning till spridarebank 2, 58

	10.INJ-1 minusstyrning till spridarebank 1, 59

	11. +12v plusmatning till MS, 37

	12.0V jord, 60

	12.0V jord, 40

	14. Coil (ska jordas!)

	15. NC

	16. CLT motor tempgivare, 7

	17. O2 signal från lambda, 29

	18. NC

	19. NC

	20. Fidle\MSns\EDIS

	21. Inj-2 minusstyrning till spridarebank 2, 58

	22. Inj-1 minusstyrning till spridarebank 1, 59

	23. +12v plusmatning till MS, 57

	24. 0V Jord, 20

	25. 0V Jord, 16


	DB37-pinne
	DB37-funkt
	EEC-IV-pinne
	EEC-IV funkt

	24
	Coil/Tach
	56
	PIP

	20
	MAT
	25
	Lufttemp

	26
	Vref
	26
	Referensström

	22
	Tps
	47
	TPS signal till MS

	37
	Jord till FP
	22
	Jord till bränslepump

	34
	Inj-2
	58
	minus spridarbank 2

	32
	Inj-1
	59
	minus spridarbank 1

	28
	+12 V
	37
	plusmatning

	7
	Jord
	60
	jord

	8
	Jord
	40
	jord

	21
	CLT
	7
	motortempgivare

	23
	O2
	29
	lambdasignal

	35
	inj-2
	58
	minus spridarbank 2

	33
	inj-1
	59
	minus spridarbank 1

	9
	Jord
	20
	jord

	10
	Jord
	16
	jord

	30
	Fidle
	21
	 

	25
	Spout
	36
	Spark output


