Duratec HE Intake Manifold Removal Procedure

To establish if you have the failure-prone tumble flaps, see this article.

Removal

1. Detach the positive crankcase ventilation (PCV) hose and the vacuum hose from the engine upper cover.




2. Remove the engine upper cover.




3. Disconnect the battery ground cable.

4. Raise and support the vehicle.

5. Remove the oil level indicator lower retaining bolt.




6. Remove the intake manifold lower retaining bolt.




7. Lower the vehicle.

8. Detach the air cleaner outlet pipe from the throttle body (TB).




9. Detach the accelerator cable.

1 Detach the inner cable.
2 Turn the cable out of the bracket.
Detach the cable and position it to one side.




10. Disconnect the throttle position (TP) sensor and the idle air control (IAC) valve electrical connectors.




11. Disconnect the brake booster vacuum line from the intake manifold.




12. Disconnect the electrical connectors.




13. Detach the engine wiring harness from the intake manifold.




14. Remove the oil level indicator and tube.




15. Disconnect the vacuum hoses from the intake manifold.




16. Disconnect the engine air shut off valve, the manifold absolute pressure (MAP) sensor and the swirl plates solenoid valve electrical connectors.

17. Remove the intake manifold bolts (engine shown removed for clarity).

Detach the intake manifold from the cylinder head.




18. Disconnect the PCV hose from the intake manifold.




19. Detach the knock sensor (KS) electrical connector from the intake manifold.

20. Remove the intake manifold.

Installation

1. Note: Install new gaskets.

To install, reverse the removal procedure.

2. Initialize the door window motors.

Råd och information om demontering av insugsgrenrör som finns på talkford.com


· Använd Fords demonteringsinstruktioner i den ordningen (även Haynes reparationshandbok fungerar, men är inte lika tydlig)
· Du behöver inte ta bort front eller kylare (smala händer underlättar dock)

· Börja med att lossa röret för oljestickan. Det ger bättre manövreringsutrymme och underlättar åtkomst.

· Att lossa vacuumröret till bromsboostern kan vara knepigt. Den sitter med en ”låsning” och lossas enklast genom att man försiktigt drar i röret uppåt, samtidigt som man pressar den yttre låsringen nedåt med en trubbig mejsel. Möjligen kan låsringen behöva några lätta knackar med trubbig mejsel+hammare ifallden kärvar mycket. Rostlösningsolja kan underlätta.

· Märk de elektriska kontakterna (speciellt de tre som är ”bakom” insugsgrenröret). Lossa dessa först efter att insuget har lossats och flyttats ut något. Det gör det lättare att komma åt. För att lossa kabelpaketet från insugsgrenröret behöver några strips klippas bort (montera nya strips vid montering)
· Bultarna till insugsgrenröret är delvis svåra att komma åt, det gäller främst de fyra nedre och speciellt den mittersta. För att komma åt lättare kan det vara ide att demontera en strålkastare. Det går snabbt men kräver att grillen tas av först. Då kommer man åt ”metallskenorna” som håller strålkastaren på plats.
· Den mittersta bulten (nummer 5) i bilden ovan är speciellt svår att komma åt. För att komma åt behöver man använda två eller flera förlängare som ”byggs” på allteftersom man sticker in hylsan mot bulten (på samma sätt som en sotare bygger på sin sotarrens).

· Det underlättar betydligt att använda dubbelhäftande tejp för att hålla bultarna kvar i hylsorna vid montering.

· Se till att ha en magnet med teleskoparm, alternativt böjlig arm, tillhands för att fiska upp tappade bultar. Det kommer att behövas.
· Insugspackningarna är av gummi och kan återanvändas efter försiktig rengöring vid behov. Se bara till att hålla kontaktytorna rena.

· PCV-slangen mellan insuget och vevhusventilationen lossas bäst efter att insuget lossats. Även demontering av vevhusventilationskåpan kan underlätta.

Råd vid återmontering:

· Börja med att montera PCV-slangen och de elektriska kontakter som sitter ”bakom” insuget.

· Vid montering av bultarna, jobba inifrån mitten och ut. Använd rätt moment (18 Nm för grenröret, 10 och 18 Nm för oljestickan)

