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 Misstänker att din regulator och generator ser ut så här !

I  på regulatorn ska kopplas till en laddningslampa , ca. 2-4w. 
Ev. så kanske du inte har någon laddningslampa utan bara ett motstånd "inbakat" i kabelstammen , men då vet jag tyvärr inte vilken sladd du ska leta reda på utan du måste kolla i ett kopplingsschema.

A  på regulatorn är en sensor och ska kopplas till B+ över tändningslåset, se dock till att du har full batteri spänning där när du vrider på nyckeln.

S  på regulatorn ska till S på generatorn ( Stator )

F  på regulatorn ska till F på generatorn ( Field )

B+ på generatorn ska till B+ på batteriet, kan även kopplas till B+ på batterisidan av startsolenoiden om det är enklare ! ( använd en 10-16mm2 kabel av god kvalitet ! )
OM du använder original B+ och har en Ampere meter i bilen, se till att Ampere metern och kablaget klarar dom Ah. som generatorn ger annars kan det "bli lite varmt" !

Regulator höljet måste vara riktigt jordat annars brukar regulatorn gå sönder !
Personligen skulle jag dra en kabel till höljet på generatorn. ( B- )

Se sen till att du har ordentlig kontakt överallt på minussidan !
Batteri > motorblock & kaross sen motorblock genom alla fästen till generatorn !

Det räcker om du använder 1 > 1,5mm2 kablar till allt förutom B+ & B- kablarna.

